**ские характеристики**

ЕГАИС: Да

Сканирующий модуль: Автоматический

Класс защиты по IP: IP54 (Разработан для выдерживания падений с высоты 1.5м)

Вид сканера: Стационарный

**Интерфейсы**

Интерфейсы подключения: USB; RS232 (эмуляция)

**Физические характеристики**

Цвет: Черный

Размеры: 15 х 8,2 х 15 см

Тип сканера: Настольный сканер 1D/2D

**Штрихкод**

Чтение 2D штрихкода: Да

Типы штрихкодов: 1D: EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 add-on, EAN-13 5 add-on, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Code11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, ISBT-128, GS1-128, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded. 2D: PDF417, MicroPDF417, QR-code, MicroQR, Data Matrix, QR, Aztec.

**Гарантии**

Гарантия: 12 месяцев

**Прочее**

Страна производства: Китай

Страна бренда: Россия