**Технические характеристики**

ЕГАИС: Да

Сканирующий модуль: Двойной светодиод и зуммер

Класс защиты по IP: IP54

Вид сканера: Беспроводной

Ширина сканирования: (разрешение 4 mil)

**Интерфейсы**

Интерфейсы подключения: USB, USB-VCP (2,4G и micro USB cable)

Тип беспроводной связи: 2,4G - 100 метров. Bluetooth - 10 метров

**Физические характеристики**

Цвет: Черный

Размеры: Сканер: 170\*73\*102 мм, передатчик: 19\*14\*6 мм

Вес: 180 гр.

Тип сканера: Беспроводной сканер штрихкода 1D/2D

**Штрихкод**

Чтение 2D штрихкода: Да

Типы штрихкодов: 1D: UPC-A; UPC-E; EAN-8; EAN-13; Code39; Codabar; Code128; Interleaved 2 of 5; Industrial 2 of 5; Matrix 2 of 5; Code 93; UCC/EAN 128; Code 11; MSI; UK/Plessey ; ISBN/ISSN; GS1 Databar Expanded; GS1 Databar; GS1 Databar Limited. 2D: QR code; PDF 417; Datamatrix

**Гарантии**

Гарантия: 12 месяцев

**Электронные параметры**

Встроенный аккумулятор: Литиевая 2200 мАч

Время работы без подзарядки: 16 часов

**Прочее**

Страна производства: Китай

Страна бренда: Россия