**Технические характеристики**

ЕГАИС: Да

Класс защиты по IP: IP54

Вид сканера: Проводной

**Интерфейсы**

Интерфейсы подключения: USB (HID, COM)

**Физические характеристики**

Тип сканера: 2D сканер

Подставка: Нет

Цвет: Черный

**Штрихкод**

Типы штрихкодов: 1D - EAN8, EAN13, EAN128, JAN8, JAN13, UPC-A,UPC-E, CODE11, CODE39, CODE93, CODE128,CODE-BAR, Inter-leaved2/5,Standard 2/5,Matrix 2/5, MSI/PLESSER, ISBN, RSS-14, RSS-Limited; 2D - PDF417, QR, Data Matrix

**Прочее**

Страна бренда: Россия