**Технические характеристики**

ЕГАИС: Да

54 ФЗ: Да

Фискальный накопитель: Без ФН

ОФД: Нет

Процессор: 2.0GHz, quad-core

Тип дисплея кассира: Емкостный сенсорный экран

Размер экрана кассира: 7" (1024×600 IPS)

Отрезчик: Гребенка для ручного отрыва чека (металлическая гребенка)

**Шрифты / графика / символы**

Печать изображений и QR-кодов: Да

**Интерфейсы**

Интерфейсы подключения: 4\*USB 2.0, 1\*разъем денежного ящика, 1\*аудио разъем, 1\*Ethernet разъем, Wi-Fi, Bluetooth (2.1 и 4.0)

**Программное обеспечение**

ОС и программное обеспечение: Android 4.4.2

Совместимое ПО: 1C: Мобильная касса, Бифит, iReca Кассир

**Физические характеристики**

Цвет: Черный

Размеры: 299х189х110

Вес: 1.76

**Характеристики печати**

Способ печати: Встроенный термопринтер

Ресурс печатающей головки: 150 км

Скорость печати: до 220 мм/с

Ширина чековой ленты: 80 или 57 мм

**Гарантии**

Гарантия: 12 месяцев

**Хранение информации**

ОЗУ: 2 Гб

Встроенная память: 8 ГБ (до 32 Гб TF card ,Micro SD card)

**Комплектация**

Комплектация: POSсenter-А7L-Ф, Блок питания с кабелем, паспорт ККТ, ограничитель для ленты 57 мм, рулон чековой ленты 80 мм

**Прочее**

Государственный реестр ККМ: ККТ включена в Реестр Приказ ФНС России от 11.07.2018 № ЕД-7-20/442@

Страна производства: Китай

Страна бренда: Россия