**Технические характеристики**

ЕГАИС: Да

Сканирующий модуль: Автоматический

Класс защиты по IP: IP54

Вид сканера: Проводной

**Интерфейсы**

Интерфейсы подключения: USB (HID, COM)

**Физические характеристики**

Цвет: Черный

Размеры: 170 х 95 х70

Тип сканера: 2D сканер

**Штрихкод**

Чтение 2D штрихкода: Да

Типы штрихкодов: 1D: Все стандартные 1D штрих-коды, включая GS1 DataBar™, 2D:2D：Aztec Code; Data Matrix; MaxiCode; QRCode;HANXIN;MicroQR Code；а так же GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBarComposite MicroPDF417; PDF417

**Гарантии**

Гарантия: 12 месяцев

**Комплектация**

Комплектация: сканер, кабель 1.5 м

**Прочее**

Страна производства: Китай

Страна бренда: Россия