**Технические характеристики**

Процессор: Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz / Intel Celeron J3455 Quad core 1.5 GHz

Считыватель магнитных карт: Есть

Размер экрана кассира: 15" LED, 1024\*768, абсолютно плоский, без канта

Сенсор: 15" емкостной P-CAP

**Интерфейсы**

Интерфейсы подключения: 1\*HDMI; 1\*VGA; 1\*LAN; 2\*DSUB-9P (2\*COM можно подать питание 0V,5V,12V джамперами); 1\*2-й монитор порт питания; 6\*USB (из них 2 шт. сбоку корпуса); 1\*Line out; 1\*Mic-in

**Программное обеспечение**

ОС и программное обеспечение: Да / Нет (в зависимости от модификации)

Совместимое ПО: Windows 10 IoT Entry, Windows 7

**Физические характеристики**

Размеры: 350\*295\*195 мм

Вес: 7,5 кг

Цвет: Черный

**Гарантии**

Гарантия: 12 месяцев

**Хранение информации**

ОЗУ: 4 Гб DDR3 1.5V 1333MHz, расширяется до 8 Гб, 1 слот SODIMM / LPDDR4 - встроенный, 4 Гб, 2133 MHz; 4096 Мбит/c; 1.2 V

Накопитель: SATA-III (6Gb/s) mSATA 64GB / M2 SATA 2280 64 GB (опционально 128 GB)

**Комплектация**

Комплектация: Моноблок, Короткий паспорт, Блок питания с кабелем

**Прочее**

Страна производства: Китай

Страна бренда: Россия

Крепление: отверстия под VESA 75x75

**Опции**

Опции: Монитор покупателя - 12.1", 15" (опционально); Дисплей покупателя - 2X20 VFD (опционально)