**Технические характеристики**

ЕГАИС: Нет

Сканирующий модуль: 2D image

Класс защиты по IP: IP54 (Выдерживает 30 падений с высоты 1,8 м. на бетонную поверхность или множественные падения с высоты 1,5 м.)

Скорость сканирования: 100 скан/сек

**Интерфейсы**

Интерфейсы подключения: USB-HID, USB-COM (эмуляция), RS232 (опция), Bluetooth

Тип беспроводной связи: Bluetooth, BLE 5.0

**Физические характеристики**

Цвет: Черный

Размеры: сканер - 170мм\*95мм\*70мм, крэдл - 160мм\*85мм\*60мм

Вес: Вес сканера - 192г., вес крэдла - 146г.

Тип сканера: Беспроводной сканер штрихкода 1D/2D

**Штрихкод**

Чтение 2D штрихкода: Да

Типы штрихкодов: 1D: UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar,MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal, etc.; 2D - PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin, etc.

**Гарантии**

Гарантия: 12 месяцев

**Электронные параметры**

Встроенный аккумулятор: 2600 мАч

**Комплектация**

Комплектация: Приемник, USB Сканер, крэдл, кабель USB type A - micro USB (105 см), инструкция краткая, гарантийный талон

**Прочее**

Страна производства: Китай

Страна бренда: Россия